**Erstflug-Checkliste für den Betrieb von UAS gemäß Art. 16 VO (EU) 2019/947**

Diese Erstflug-Checkliste ist für jedes Modell vor der Erstinbetriebnahme anzulegen.

Veränderungen sind im entsprechenden Feld zu dokumentieren.

|  |  |
| --- | --- |
| Betreiber: |  |
| Registriernummer: |  |
| Modellname: |  |
| Hersteller: |  |
| Anmerkungen: |  |
| Datum: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N | NA | Bemerkung |
| Registrierungsnummer des Betreibers ist am UA angebracht. |  |  |  |  |
| Betriebsanweisungen bzw. Handbücher sind vorhanden. |  |  |  |  |
| Reichweitentest für RC-Anlage gemäß den Angaben des Herstellers durchgeführt? |  |  |  |  |
| Richtige Konfiguration des Senders / Bodenstation |  |  |  |  |
| Ausreichend Betriebsmittel (genügend Treibstoff, vollgeladene Akkus, …) vorhanden. |  |  |  |  |
| MTOM (max. Abflugmasse) ist im zulässigen Bereich. |  |  |  |  |
| Fluggewichtsschwerpunkt ist im zulässigen Bereich. |  |  |  |  |
| Die Sende- und Empfangsanlage entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. |  |  |  |  |

Unterschrift Betreiber:

Legende:

J … JA - in Ordnung / N … NEIN - nicht in Ordnung, keine Starterlaubnis / NA … nicht anwendbar

MTOM … Maximum Take-off Mass (maximale Abflugmasse)